**武警执勤第三支队万州巡逻中队新营区项目配套工程招标控制价图纸疑问**

1. 场平土石方工程是否按全费用综合市场单价进行组价？

回复：按全费用综合单价。

1. 弃方外运距离按多少公里计算？

回复：按1+1公里计算。

1. 是否计算弃土费用？

回复：不计算渣场费。

1. 边坡设计说明(六)：第9.5.3条，“墙身设泄水孔采用Ø50PVC管，距离2.5\*2.0m交错设置”与大样图中Ø75PVC管不一致，请问以哪个为准？

回复：采用Ø75。

1. 边坡设计说明(六)：第9.5.6条，挡墙底铺设100厚C15素砼垫层，请问挡墙是否施工垫层？

回复：需要做垫层。

6、边坡设计说明(七)：第9.5.14条，“挡墙墙顶临空侧人群多时应设置防护栏杆，高度不小于1.2m，型式由建设方自定。”请问挡墙顶是否设置栏杆？

回复：按400元/米列入专业工程暂估价。

1. 剖面图12-15：说明第6条，“坡顶应设置警示标志及安全护栏,型式由建设方确定。”无施工图，是否按专业工程暂估价计算？

回复：按180元/米列入专业工程暂估价，包括警示标志。

1. 剖面图第16页：挡墙大样图中滤水层A型挡墙为砂砾石，B、C型挡墙为片石，是否可将滤水层调整为一种材料？如果调整请明确材料种类。

回复：统一调整为片石。

9、是否考虑泵送费？

回复：考虑。

明科建设咨询有限公司

2021年4月13日