重庆市万州区李河镇人民政府

关于印发《李河镇农村公路“路长制”

工作方案》的通知

各村（社区），机关各室（办、中心、大队）：

《李河镇农村公路“路长制”工作方案》已经镇政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市万州区李河镇人民政府

2025年6 月25日

（此件公开发布）

李河镇农村公路“路长制”工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要批示精神，深化全镇农村公路管理养护体制改革，全面实施农村公路“路长制”，加快补齐农村公路管养短板，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，根据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》《重庆市全面实施农村公路“路长制”工作方案》《重庆市万州区人民政府办公室关于印发重庆市万州区全面实施农村公路“路长制”工作方案的通知》（万州府办发〔2021〕88号）《重庆市万州区农村公路路长制领导小组办公室关于成立三级路长办公室的通知》（万州路长办〔2022〕1 号）等有关文件精神，结合我镇实际制定本方案。

一、总体目标

全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，建立完善养护体系和资金保障体系，确保农村公路路况水平和路面环境根本性好转，农村公路治理能力全面提高。

二、组织体系

（一）成立领导小组。镇政府成立李河镇农村公路“路长制”领导小组，由镇长任组长，分管交通、安全、农业的领导担任副组长，平安法治办公室、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、派出所等办公室、中心负责人担任成员；领导小组办公室设在平安法治办公室，由主要负责人担任办公室主任。村级路长办公室设在各村（社区），由行政村（社区）主任担任办公室主任。

建立乡、村两级路长体系。乡级路长由乡镇领导班子成员担任，村级路长由行政村负责人和驻村（包村）乡镇班子成员担任。乡道的路长应按照“一人一路”的原则逐路或逐段明确到人，村道的路长可视情况按照“一对多”的原则落实到人。同时还要按照“1+3”管理模式，组建“路长”工作团队，每条农村公路除明确路长之外，还应结合公益性岗位、以工代赈、义务监督员等政策，同步落实一名路政员、一名技术员、一名护路员（简称“三员”），“三员”负责协助路长做好所管的建设、管理、养护、运营及路域环境整治等日常事务性工作。

（二）明确工作职责。领导小组负责全镇农村公路“路长制”的组织领导、统筹协调、评价考核等工作，深化健全农村公路“路长制”政策体系和保障制度，持续提升农村公路“路长制”运行实效。

负责统筹辖区内农村公路的建设、管理、养护、运营及路域环境整治等工作，组织研究确定农村公路发展目标、政策，建立保障机制，落实主要任务，协调解决重大问题等。

乡级路长、村级路长分别对所辖农村公路的建设、管理、养护、运营及路域环境整治等工作负直接责任，协调解决突出问题。

（三）完善工作机制。一是建立路长会议制度，各级路长每年至少召开1次路长会议，研究部署相关工作，协调解决工作推进中存在的重大问题。二是建立路长巡查销号制度，原则上乡级路长不得低于每月1次、村级路长不得低于每周1次，汛期、恶劣天气、重大活动、重要节假日等应加大巡查频率。对巡查出来的问题要建立台账，处置完毕后进行销号。三是建立路长考核机制，明确考核对象、考核内容和考核结果运用，确保事有人管、责有人担，根据考评结果建立督查通报机制，对路长制实施情况和路长履职情况进行督查，并评选优秀路长若干。

三、主要任务

一是推动推进通组公路建设，健全农村公路建设质量监管机制，全面推进农村公路建设；二是健全农村公路管理养护体制，建立养护绩效考核评价体系，推进农村公路全寿命周期养护，按照“李河镇农村公路养护管理规定”(附件3)加强农村公路管理养护；三是加强农村公路交通安全隐患治理，加大地质灾害易发多发路段的管控力度，打造平安农村路、美丽农村路，提高农村公路通行品质；四是乡村级路长巡逻职责：在赶场日、节假日、红、白喜事等重点时段对交通违法行为进行劝导，加强农村公路交通安全隐患排查，保证每月对辖区乡村公路开展巡查不少于1次，发现漫水路、漫水桥、道路垮塌、泥石流、滑坡、路面积雪结冰等险情，封闭道路，并做好相应值守，并及时报告；遇有极端天气（强降雨、雨雾冰雪等）要对辖区重点路段开展巡查；五是充分发挥政府资金引导作用，创新资金筹措方式，拓宽资金来源渠道，建立农村公路资金保障机制；六是加强农村公路路政管理，加强路产路权保护宣传，落实路产路权保护责任，将爱路护路要求纳入乡规民约、村规民约；

四、保障措施

（一）加强领导，夯实责任。强化组织领导，加强对农村公路“路长制”的工作统筹，根据“路长制”具体工作制度，建立责任清单，进一步明确各级路长农村公路管理职责，并根据“李河镇农村公路养护管理考核评分细则”（附件4）对各村农村公路养护情况进行考评，强化农村公路建设、管理、养护配合协调。

（二）广泛宣传，营造氛围。积极参与市、区两级优秀路长和最美护路爱路人评选活动，并充分利用广播、公众号、门户网站等深入宣传农村公路路长制的重要意义和典型经验，营造社会全员爱路护路的良好氛围，提高路长制管理工作的社会关注度、参与度。

（三）主动公开，接受监督。逐路设置路长公示牌，公示路长、“三员”姓名、职务和联系方式，主动接受社会监督。

附件：1.李河镇农村公路“路长制”领导小组成员名单

2.现有农村公路路长名单

3.李河镇农村公路养护管理规定

4.李河镇农村公路养护管理考核评分细则

附件1

李河农村公路“路长制”

领导小组成员名单

组 长：何进 党委副书记、镇长

副组长：崔坤鹏 党委副书记、政法委员

李相欣 党委委员、统战委员、提名副镇长

张可将 副镇长

成 员：平安法治办公室负责人、综合行政执法大队、产业发展服务中心负责人、村镇建设服务中心、派出所负责人

附件2

各路段路长名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线代码 | 路线名称 | 路面类型 | 起点  名称 | 起点桩号 | 讫点  名称 | 讫点桩号 | 路段  里程 | 乡级  路长 | 村级  路长 | 路政员 | 技术员 | 护路员 |
| 1 | Y022500101 | 凤凰山路 | 水泥混凝土 | 康胜梁 | 5.833 | 凤山梁 | 7.135 | 1.302 | 兰国毅 | 张可将 | 谭晓君 | 汪戴冕 | 彭家荣 |
| 2 | Y041500101 | 高毛路 | 水泥混凝土 | 高升粮站 | 0 | 蒲团 | 3.744 | 3.744 | 兰国毅 | 张可将 | 谭晓君 | 汪戴冕 | 杨光国 |
| 3 | C885500101 | 火车站路 | 水泥混凝土 | 石狮子 | 0 | 火车站 | 1.702 | 1.702 | 兰国毅 | 张可将 | 谭晓君 | 汪戴冕 | 杨光国 |
| 4 | C00G500101 | 杜福路 | 水泥混凝土 | 杜家坝 | 0 | 牛奶场 | 1.868 | 1.868 | 张可将 | 钟小秋 | 文传茂 | 汪戴冕 | 万富碧 |
| 5 | C00H500101 | 北胡路二 | 水泥混凝土 | 谭林沟 | 0 | 胡文中 | 1.761 | 1.761 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 张长和 |
| 6 | C00I500101 | 黑燕路 |  | 黑龙滩 | 0 | 燕子窝 | 1.676 | 1.676 | 张可将 | 袁明 | 王天才 | 汪戴冕 | 钟吉富 |
| 7 | C00J500101 | 叫石路 | 水泥混凝土 | 叫化岩 | 0 | 钟家湾 | 1.524 | 1.524 | 张可将 | 杨光国 | 骆光成 | 汪戴冕 | 李德华 |
| 8 | C00K500101 | 棕湾路 | 水泥混凝土 | 棕花嘴 | 0 | 湾地 | 1.241 | 1.241 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 陈才金 |
| 9 | C00L500101 | 包柱路 | 水泥混凝土 | 包上 | 0 | 六尺梁 | 1.355 | 1.355 | 张可将 | 钟燕 | 廖本超 | 汪戴冕 | 夏财兴 |
| 10 | C00M500101 | 店癞路 | 水泥混凝土 | 店子包 | 0 | 癞子湾 | 1.227 | 1.227 | 张可将 | 文鑫 | 文传茂 | 汪戴冕 | 应履会 |
| 11 | C00N500101 | 高红路 | 水泥混凝土 | 水口 | 0 | 斑竹湾 | 1.376 | 1.376 | 张可将 | 程天国 | 骆世荣 | 汪戴冕 | 彭文英 |
| 20 | C00N500101 | 高红路 |  | 斑竹湾 | 1.376 | 二屯岩 | 2.501 | 1.125 | 张可将 | 程天国 | 骆世荣 | 汪戴冕 | 彭文英 |
| 21 | C00O500101 | 福天路 | 水泥混凝土 | 福寺铺 | 0 | 茅坪 | 0.933 | 0.933 | 张可将 | 文鑫 | 文传茂 | 汪戴冕 | 应家国 |
| 22 | C00O500101 | 福天路 | 水泥混凝土 | 茅坪 | 0.933 | 天地4组 | 1.973 | 1.04 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 文家兴 |
| 23 | C00P500101 | 二王路 |  | 王家湾 | 0 | 王朝常 | 1.003 | 1.003 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 杨勇 |
| 24 | C00Q500101 | 祠堂路 |  | 柏杨塝 | 0 | 祠堂 | 0.976 | 0.976 | 张可将 | 钟燕 | 廖本超 | 汪戴冕 | 廖本连 |
| 25 | C00S500101 | 北胡路 | 水泥混凝土 | 北斗山 | 0 | 谭林沟 | 3.56 | 3.56 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 张长和 |
| 26 | C00T500101 | 九王路 | 水泥混凝土 | 九龙桥 | 0 | 王家湾 | 1.688 | 1.688 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 卢世萍 |
| 27 | C00U500101 | 二安路 |  | 二城坡 | 0 | 安之沟 | 2.464 | 2.464 | 张可将 | 龚一明 | 叶相军 | 汪戴冕 | 罗汝明 |
| 28 | C00V500101 | 麻桥路 | 水泥混凝土 | 麻大桥 | 0 | 大桥湾 | 1.204 | 1.204 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 谭千珠 |
| 29 | C00W500101 | 垮柏路 | 水泥混凝土 | 垮岩 | 0 | 树梁路 | 1.484 | 1.484 | 张可将 | 杨光国 | 骆光成 | 汪戴冕 | 秦序宽 |
| 30 | C00X500101 | 碾柏路 |  | 碾盘湾 | 0 | 柏树湾 | 1.147 | 1.147 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 彭道全 |
| 31 | C00Y500101 | 慈大路 |  | 慈竹坝 | 0 | 大地坪 | 1.183 | 1.183 | 张可将 | 王德华 | 应本文 | 汪戴冕 | 谢旭田 |
| 32 | C00Z500101 | 申光路 |  | 申明田 | 0 | 光裕寨 | 1.653 | 1.653 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 张青和 |
| 33 | C01A500101 | 陡姜路 |  | 陡梯子 | 0 | 江厂沟 | 1.896 | 1.896 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 余乾华 |
| 34 | C01B500101 | 魏李路 |  | 魏家垭口 | 0 | 李家路口 | 0.927 | 0.927 | 张可将 | 袁明 | 王天才 | 汪戴冕 | 刘传云 |
| 35 | C01C500101 | 谭瓦路 |  | 谭家沟 | 0 | 瓦厂沟 | 0.845 | 0.845 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 夏远贵 |
| 36 | C01D500101 | 代哨路 |  | 代家院子 | 0 | 哨棚梁 | 0.792 | 0.792 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 王付贵 |
| 37 | C01E500101 | 武大路 |  | 武江厂 | 0 | 大坟坝 | 0.732 | 0.732 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 何显斌 |
| 38 | C01F500101 | 柏大路 |  | 柏杨坪 | 0 | 大坝 | 0.98 | 0.98 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 沈孝友 |
| 39 | C01G500101 | 火院路二 | 水泥混凝土 | 火车站 | 0 | 院坝寨 | 0.61 | 0.61 | 张可将 | 钟小秋 | 文传茂 | 汪戴冕 | 应德胜 |
| 40 | C01H500101 | 水大路 | 水泥混凝土 | 水库 | 0 | 大榨头 | 1.458 | 1.458 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 任茂均 |
| 41 | C01I500101 | 油柏路 | 水泥混凝土 | 柏树梁 | 0 | 油房 | 0.572 | 0.572 | 张可将 | 杨光国 | 骆光成 | 汪戴冕 | 秦序宽 |
| 42 | C01J500101 | 泡石路 |  | 泡桐湾 | 0 | 石皮子 | 0.599 | 0.599 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 何大玉 |
| 43 | C060500101 | 黄生路 | 水泥混凝土 | 黄金岩 | 0 | 中间户 | 0.861 | 0.861 | 张可将 | 刘政剑 | 刘政东 | 汪戴冕 | 周春国 |
| 44 | C060500101 | 黄生路 | 水泥混凝土 | 中间户 | 0.861 | 生基坪 | 1.829 | 0.968 | 张可将 | 刘政剑 | 刘政东 | 汪戴冕 | 贺德云 |
| 45 | C875500101 | 学雀路 | 水泥混凝土 | 学堂坪 | 0 | 雀儿坪 | 2.604 | 2.604 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 刘厚财 |
| 46 | C877500101 | 风汤路 | 水泥混凝土 | 风竹湾 | 0 | 汤家沟 | 4.442 | 4.442 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 骆永祥 |
| 47 | C885500101 | 火车站路 | 水泥混凝土 | 石狮子 | 0 | 火车站 | 1.702 | 1.702 | 张可将 | 王德华 | 应本文 | 汪戴冕 | 王承贵 |
| 48 | C888500101 | 杨煤路 |  | 杨家湾 | 0 | 煤厂 | 1.451 | 1.451 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 王付贵 |
| 49 | CEQ8500101 | 黑张路 | 水泥混凝土 | 风汤路 | 0 | 骑龙七组 | 1.423 | 1.423 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 骆永祥 |
| 50 | CR64500101 | 回小路 | 水泥混凝土 | 回头线 | 0 | 小槽 | 2.138 | 2.138 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 杨祯艮 |
| 51 | CR65500101 | 武江路 |  | 武江厂 | 0 | 老鹰石 | 0.839 | 0.839 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 谭发祥 |
| 52 | CR66500101 | 油高路 | 沥青混凝土 | 油坊坝 | 0 | 高升学校 | 0.288 | 0.288 | 张可将 | 刘刚 | 李霞 | 汪戴冕 | 包家军 |
| 53 | CR67500101 | 中心街 | 水泥混凝土 | 中心街 | 0 | 狗耳巴桥 | 0.262 | 0.262 | 张可将 | 刘刚 | 李霞 | 汪戴冕 | 包家军 |
| 54 | CR68500101 | 梳新路 | 水泥混凝土 | 梳子铺 | 0 | 新店子 | 4.26 | 4.26 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 陈道田 |
| 55 | CR69500101 | 沈家路 | 水泥混凝土 | 打鼓湾 | 0 | 沈家院子 | 4.446 | 4.446 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 赖国才 |
| 56 | CR70500101 | 碑杨路 | 水泥混凝土 | 碑垭口 | 0 | 龙洞沟 | 2.126 | 2.126 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 任茂均 |
| 57 | CR70500101 | 碑杨路 | 水泥混凝土 | 龙洞沟 | 2.126 | 杨家桥 | 3.632 | 1.506 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 陈才金 |
| 58 | CR71500101 | 堰双路 | 水泥混凝土 | 堰塘坎 | 0 | 棕花嘴 | 1.165 | 1.165 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 卢荣树 |
| 59 | CR71500101 | 堰双路 | 水泥混凝土 | 棕花嘴 | 1.165 | 下桥沟 | 2.029 | 0.864 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 陈才金 |
| 60 | CR72500101 | 烟万路 | 水泥混凝土 | 烟包梁 | 0 | 万六桥 | 4.678 | 4.678 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 文啟玖 |
| 61 | CR73500101 | 沙下路 | 水泥混凝土 | 沙塘坝 | 0 | 下湾水库 | 0.97 | 0.97 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 62 | CR76500101 | 私黑路 | 水泥混凝土 | 私烟滩 | 0 | 黑岩 | 0.895 | 0.895 | 张可将 | 刘政剑 | 刘政东 | 汪戴冕 | 万良树 |
| 63 | CR77500101 | 黄高路 | 水泥混凝土 | 黄金岩 | 0 | 高包梁 | 3.79 | 3.79 | 张可将 | 刘政剑 | 刘政东 | 汪戴冕 | 王家华 |
| 64 | CR78500101 | 黄廖路 | 水泥混凝土 | 黄泥楄 | 0 | 寨梁子 | 2.661 | 2.661 | 张可将 | 龚一明 | 叶相军 | 汪戴冕 | 王建 |
| 65 | CR78500101 | 黄廖路 | 水泥混凝土 | 寨梁子 | 2.661 | 廖家垭口 | 3.098 | 0.437 | 张可将 | 龚一明 | 叶相军 | 汪戴冕 | 马分臣 |
| 66 | CR79500101 | 石人路 | 水泥混凝土 | 石狮子 | 0 | 黄药厂 | 0.58 | 0.58 | 张可将 | 顾贤华 | 应德江 | 汪戴冕 | 应德江 |
| 67 | CR79500101 | 石人路 | 水泥混凝土 | 黄药厂 | 0.58 | 人头桥 | 5.522 | 4.942 | 张可将 | 龚一明 | 叶相军 | 汪戴冕 | 谭祥明 |
| 68 | CR80500101 | 半杜路 | 水泥混凝土 | 杜家坝岔 | 0 | 半坡 | 0.725 | 0.725 | 张可将 | 钟小秋 | 文传茂 | 汪戴冕 | 严六荣 |
| 69 | CR83500101 | 高汤路 | 水泥混凝土 | 高桥 | 0 | 范家坪 | 2.385 | 2.385 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 王付贵 |
| 70 | CR83500101 | 高汤路 | 水泥混凝土 | 范家坪 | 2.385 | 汤家沟 | 4.96 | 2.575 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 王付贵 |
| 71 | CR84500101 | 石坝路 | 水泥混凝土 | 石坝岔口 | 0 | 石坝院子 | 0.252 | 0.252 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 文家兴 |
| 72 | CR85500101 | 沟老路 | 水泥混凝土 | 沟里头 | 0 | 老土地 | 1.298 | 1.298 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 文家兴 |
| 73 | CR85500101 | 沟老路 | 水泥混凝土 | 老土地 | 1.298 | 廖家 | 2.241 | 0.943 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 文家兴 |
| 74 | CR86500101 | 桥人路 | 水泥混凝土 | 桥沟 | 0 | 人头桥 | 2.878 | 2.878 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 文家兴 |
| 75 | CR87500101 | 桥半路 | 水泥混凝土 | 桥沟 | 0 | 半边街 | 0.486 | 0.486 | 张可将 | 王德华 | 应本文 | 汪戴冕 | 王成林 |
| 76 | CR88500101 | 半石路 | 水泥混凝土 | 半边街 | 0 | 石板梁 | 0.878 | 0.878 | 张可将 | 王德华 | 应本文 | 汪戴冕 | 王成林 |
| 77 | CR89500101 | 黄半路 | 水泥混凝土 | 黄药厂 | 0 | 半坡 | 0.858 | 0.858 | 张可将 | 王德华 | 应本文 | 汪戴冕 | 向传祥 |
| 78 | CR90500101 | 黄何路 | 水泥混凝土 | 黄药厂岔 | 0 | 何家院子 | 1.442 | 1.442 | 张可将 | 王德华 | 应本文 | 汪戴冕 | 鲍一贵 |
| 79 | CR96500101 | 黄红路 | 水泥混凝土 | 黄桷树 | 0 | 红角冲 | 2.195 | 2.195 | 张可将 | 程天国 | 骆世荣 | 汪戴冕 | 杨家兴 |
| 80 | CR97500101 | 虾石路 | 水泥混凝土 | 虾子湾 | 0 | 石皮子 | 0.948 | 0.948 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 何大玉 |
| 81 | CR98500101 | 小李路 |  | 小湾 | 0 | 李家院子 | 0.369 | 0.369 | 张可将 | 程天国 | 骆世荣 | 汪戴冕 | 魏益书 |
| 82 | CR99500101 | 梁肖路 | 水泥混凝土 | 梁九妹 | 0 | 上湾 | 1.593 | 1.593 | 张可将 | 袁明 | 王天才 | 汪戴冕 | 朱发恒 |
| 83 | CR99500101 | 梁肖路 | 水泥混凝土 | 上湾 | 1.593 | 肖耳庭 | 3.731 | 2.138 | 张可将 | 袁明 | 王天才 | 汪戴冕 | 黄长兴 |
| 84 | CS01500101 | 上石路 | 水泥混凝土 | 上湾 | 0 | 石皮子 | 1.547 | 1.547 | 张可将 | 袁明 | 王天才 | 汪戴冕 | 谢家荣 |
| 85 | CS01500101 | 上石路 | 水泥混凝土 | 石皮子 | 1.547 | 大田垭口 | 3.383 | 1.836 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 何大玉 |
| 86 | CS02500101 | 舟黑路 | 水泥混凝土 | 舟方桥头 | 0 | 黑龙滩 | 1.217 | 1.217 | 张可将 | 袁明 | 王天才 | 汪戴冕 | 朱发恒 |
| 87 | CS03500101 | 小砖路 | 水泥混凝土 | 砖厂岔 | 0 | 小班 | 0.97 | 0.97 | 张可将 | 程天国 | 骆世荣 | 汪戴冕 | 魏益书 |
| 88 | CS05500101 | 齐白路 | 水泥混凝土 | 齐秋田 | 0 | 白头山 | 3.892 | 3.892 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 牟益超 |
| 89 | CS08500101 | 三土路 | 水泥混凝土 | 三角板塘 | 0 | 土碇包 | 1.251 | 1.251 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 谢长银 |
| 90 | CS11500101 | 下老路 | 水泥混凝土 | 下毛坝 | 0 | 老屋湾 | 0.326 | 0.326 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 牟克斌 |
| 91 | CS12500101 | 刘双路 | 水泥混凝土 | 刘家湾 | 0 | 石板坪 | 0.954 | 0.954 | 张可将 | 钟燕 | 廖本超 | 汪戴冕 | 李国怀 |
| 92 | CS12500101 | 刘双路 | 水泥混凝土 | 石板坪 | 0.954 | 双河口 | 4.428 | 3.474 | 张可将 | 钟燕 | 廖本超 | 汪戴冕 | 李国怀 |
| 93 | CS13500101 | 马瓦路 | 水泥混凝土 | 马口石 | 0 | 瓦窑塝 | 0.988 | 0.988 | 张可将 | 钟燕 | 廖本超 | 汪戴冕 | 李国怀 |
| 94 | CS14500101 | 碎石路 |  | 碎石场 | 0 | 廖家院子 | 0.206 | 0.206 | 张可将 | 钟燕 | 廖本超 | 汪戴冕 | 夏财兴 |
| 95 | CS15500101 | 包马路 | 水泥混凝土 | 包上 | 0 | 马家垭口 | 0.988 | 0.988 | 张可将 | 钟燕 | 廖本超 | 汪戴冕 | 廖本连 |
| 96 | CS16500101 | 梳白路 | 水泥混凝土 | 梳子铺 | 0 | 白蜡冲 | 1.309 | 1.309 | 张可将 | 杨光国 | 骆光成 | 汪戴冕 | 熊锡孟 |
| 97 | CS17500101 | 皂新路 | 水泥混凝土 | 皂角坝 | 0 | 新屋 | 0.807 | 0.807 | 张可将 | 杨光国 | 骆光成 | 汪戴冕 | 秦序宽 |
| 98 | CS18500101 | 望坛路 | 水泥混凝土 | 望月垭 | 0 | 坛子口 | 1.291 | 1.291 | 张可将 | 杨光国 | 骆光成 | 汪戴冕 | 骆承华 |
| 99 | CS18500101 | 望坛路 |  | 坛子口 | 1.291 | 谭家沟 | 2.198 | 0.907 | 张可将 | 邹传志 | 万良银 | 汪戴冕 | 夏远贵 |
| 100 | CU91500101 | 小城路 | 水泥混凝土 | 蒲团 | 0 | 小城寨 | 6.645 | 6.645 | 张可将 | 钟燕 | 廖本超 | 汪戴冕 | 夏财兴 |
| 101 |  | 堂后路 | 水泥混凝土 | 堂口 | 0 | 后湾 | 0.65 | 0.65 | 张可将 | 杨光国 | 骆光成 | 汪戴冕 | 骆承华 |
| 102 |  | 天陈路 | 水泥混凝土 | 天地梁 | 0 | 陈家沟 | 1.1 | 1.1 | 张可将 | 刘成华 | 凡恩辉 | 汪戴冕 | 文家兴 |
| 103 |  | 新牛路 |  | 新屋 | 0 | 牛沙塝 | 0.405 | 0.405 | 张可将 | 龚一明 | 叶相军 | 汪戴冕 | 谭祥明 |
| 104 |  | 刘兰路 | 水泥混凝土 | 刘家沟 | 0 | 兰影丘 | 1.93 | 1.93 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 谭千珠 |
| 105 |  | 碎石路 |  | 碎石场 | 0 | 茶坪 | 0.82 | 0.82 | 张可将 | 彭家荣 | 韩利霞 | 汪戴冕 | 谭千兵 |
| 106 |  | 王渣路 |  | 王家桥 | 0 | 渣场 | 1.43 | 1.43 | 张可将 | 程天国 | 骆世荣 | 汪戴冕 | 魏益书 |
| 107 |  | 杜大路 | 水泥混凝土 | 杜家坝 | 0 | 大中坝 | 1.65 | 1.65 | 张可将 | 钟小秋 | 文传茂 | 汪戴冕 | 王天恩 |
| 108 |  | 杜大路 |  | 大中坝 | 1.65 | 小中坝 | 1.96 | 0.31 | 张可将 | 钟小秋 | 文传茂 | 汪戴冕 | 王天恩 |
| 109 |  | 申冉路 |  | 申明田 | 0 | 冉家湾 | 0.61 | 0.61 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 张青和 |
| 110 |  | 茅奶路 | 水泥混凝土 | 梨子湾 | 0 | 卡门 | 1 | 1 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 王云波 |
| 111 |  | 茅奶路 |  | 卡门 | 1 | 奶子山 | 1.96 | 0.96 | 张可将 | 蒋学刚 | 何平 | 汪戴冕 | 王云波 |
| 112 |  | 玉城路 | 水泥混凝土 | 冲口 | 0 | 谭千成 | 0.66 | 0.66 | 张可将 | 袁明 | 王天才 | 汪戴冕 | 谭千成 |
| 113 |  | 破任路 |  | 破石缝 | 0 | 任家垭口 | 0.88 | 0.88 | 张可将 | 袁明 | 王天才 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 114 |  | 下熊路 | 水泥混凝土 | 下桥沟 | 0 | 院子 | 1.14 | 1.14 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 廖从良 |
| 115 |  | 下熊路 |  | 院子 | 1.14 | 熊家寨 | 1.78 | 0.64 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 廖从良 |
| 116 |  | 高染路 | 水泥混凝土 | 高松林 | 0 | 岔路口 | 0.99 | 0.99 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 廖从良 |
| 117 |  | 高染路 | 水泥混凝土 | 岔路口 | 0.99 | 染房 | 1.6 | 0.61 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 廖从良 |
| 118 |  | 高染路 | 水泥混凝土 | 岔路口 | 1.6 | 杨见沟 | 1.79 | 0.19 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 廖从良 |
| 119 |  | 院水路 | 水泥混凝土 | 院马路 | 0 | 水竹坪 | 1.21 | 1.21 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 廖从良 |
| 120 |  | 院沟路 |  | 院水路 | 0 | 沟脚 | 0.61 | 0.61 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 廖从良 |
| 121 |  | 水库路 | 水泥混凝土 | 双河口 | 0 | 下桥沟 | 3.02 | 3.02 | 张可将 | 余思成 | 任延权 | 汪戴冕 | 廖从良 |
| 122 |  | 石平路 | 水泥混凝土 | 路口 | 0 | 石马山 | 0.06 | 0.06 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 123 |  | 石平路 | 水泥混凝土 | 石马山 | 0.06 | 王显英 | 0.85 | 0.79 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 124 |  | 石平路 | 水泥混凝土 | 王显英 | 0.85 | 下湾水库 | 0.97 | 0.12 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 125 |  | 砖石路 |  | 科环砖厂 | 0 | 石马山 | 0.53 | 0.53 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 126 |  | 牛新路 |  | 牛草冲 | 0 | 新店子 | 0.45 | 0.45 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 127 |  | 夜新路 | 水泥混凝土 | 夜合梁 | 0 | 新店子 | 1.47 | 1.47 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 128 |  | 黄何路 | 水泥混凝土 | 何家院子 | 1.442 | 鹰嘴岩 | 2.762 | 1.32 | 张可将 | 向绍华 | 文启玖 | 汪戴冕 | 梁定武 |
| 129 |  | 朱简路 |  | 朱妹 | 0.47 | 简槽梁 | 1.38 | 0.91 | 张可将 | 王德华 | 应本文 | 汪戴冕 | 鲍一贵 |
| 130 |  | 朱简路 |  | 大田 | 0 | 朱妹 | 0.47 | 0.47 | 张可将 | 王德华 | 应本文 | 汪戴冕 | 鲍一贵 |

附件3

李河镇农村公路养护管理规定

为全面落实“四好农村路”要求，切实养护好农村公路，根据《农村公路养护管理办法》和区交通运输委农村公路养护管理的有关规定，结合本镇实际，制定本规定。

本规定的农村公路是指李河镇辖区内除国、省、县道以外的所有公路，但不包括里程在300米以下的入户道路。

一、农村公路养护

（一）养护机构

镇级设置农村公路养护管理办公室（平安法治办公室），负责辖区农村公路养护管理的指导、公路水毁及其他损毁的勘察分析及恢复方案的制定。各村应当成立专人负责的养护机构，配备与公路里程、路况相适应的公路养护人员，定期组织受益村民、党员、志愿者等，进行公路维修养护，保持道路整洁、路面平整、路基牢固、排水通畅、设施完好，保证公路自身的物理状态符合有关技术标注要求，确保公路畅通。

（二）发挥公路养护员作用

充分发挥公益性公路养护员作用，做好汛期、灾害天气、节日、重大活动的公路安全巡查，当发现公路坍塌、坑槽等损坏的，应该及时向镇农村公路养护管理办报告，如涉及通行安全的，在报告的同时，采取设置标志、临时禁行应急处置措施。

（三）公路养护和水毁恢复资金的筹集

一是充分发动受益村民发扬主人翁精神，义务进行农村公路养护。二是上级交通部门专项补助。三是镇财政筹措。四是社会捐助。

（四）农村公路养护经费管理

农村公路养护和水毁恢复资金实行专款专用，总共分四部分进行使用，一是根据各村纳入年报养护里程按每公里标准进行补助；二是根据领导下村了解和办公室日常巡查掌握的养护情况分三等进行养护考核补助；三是对各村前期应急抢险处置的水毁隐患进行补助；四是统筹使用部分资金对重点路段严重水毁隐患进行集中整治。

（五）考核与奖惩

通过领导平常下村了解、平安法治办公室日常巡查掌握的各村公路养护情况，年终汇总按得分情况进行养护奖补，并评出一等、二等、三等三个级别，并直接与养护补助标准挂钩。

二、农村公路管理

（一）农村公路的路产路权受国家保护，任何单位和个人都有爱护公路路产路权的义务，不得破坏、损坏或者占用公路及公路附属设施，享有制止、检举和控告破坏、损坏公路路产和影响公路安全的行为。

（二）禁止任何单位和个人在公路上非法设卡、收费、罚款和拦截车辆；任何单位和个人不得擅自占用、挖掘公路；除公路防护、养护需要的以外，禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物。

（三）任何单位和个人不得在公路上摆摊设点、打谷晒物、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水及利用公路边沟排放污物或者进行其他损害、污染公路和影响公路畅通的活动。

（四）任何单位和个人不得损害、擅自移动、涂改公路附属设施；未经县级以上地方人民政府交通主管部门批准，不得擅自在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志，严禁在公路、公路用地、公路建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设备；在公路上增设平面交叉道口，必须按照国家有关规定经过批准，并按照国家规定的技术标准建设。

（五）在公路两侧以及公路附属物一定距离内，不得挖砂、采石、取土、倾倒废弃物，不得进行爆破作业及其他危及公路、桥梁的安全活动。

（六）超过公路、公路桥梁的限载、限高、限宽的车辆，不得在有限定标注的公路、公路桥梁上行驶。运载不可解体的超限物品的，应当报经李河镇农村公路养护管理办公室批准，并按照指定的时间、路线、速度行驶。

附件4

李河镇农村公路养护管理

考核评分细则

一、考核对象

各村（社区）。

二、考核范围

各村（社区）辖区内列入本级养护及管理的乡道和村组公路。

三、考核内容与评分标准

考核实行100分制，包括三个方面：（一）内业资料组完善和落实情况（20分）；（二）外业养护管理情况（60分）；（三）路政管理情况及群众满意度（20分）。每单项分数扣分为整数，不记小数点和负分。

四、考核机构

镇农村公路养护管理办公室（平安法治办公室）。

五、考核方式

采取平时巡查、检查、走访与年终综合评比相结合的方式进行，检查情况与养护资金和年度目标考核挂钩。

六、奖惩措施

农村公路养护资金按上级同意的统计年报里程计算，根据年度资金到位情况分批计划下达，并参考按年度考核得分调整全年养护补助标准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李河镇农村公路养护管理检查考核评分标准 | | | | | |
| 考核内容 | | 评分标准 | | 分值 | 得分情况 |
| 内业资料 | 领导机构健全 | 成立管养机构，实行路长制，责任落实；配备专职人员，组建养护协会，拟定年度养护计划，与养护实施单位或个人签订目标责任书，养护资金无挪用。 | | 10 |  |
| 责任落实 | 养护方式灵活，积极创造条件实行专业化养护模式，积极推行承包养护模式和义务养护模式，列养率达到100%，经常性养护率达到100%。采取“一事一议”投资投劳，实现制度化和规范化管理。 | | 10 |  |
| 信息报送 | 有规范台账及时反馈工作信息，为镇政府提供有价值的工作建议。 | | 5 |  |
| 养护计划 | 养护方式灵活，积极创造条件实行专业化养护模式，积极推行承包养护模式和义务养护模式，乡镇列养率达到100%，经常性养护率达到100%。采取“一事一议”投资投劳，实现制度化和规范化管理。 | | 5 |  |
| 制度台账规范 | 认真落实（万州交委建〔2015〕126号）文件要求，组织机构图、岗位职责、安全生产制度、线路示意图上墙，管理制度专卷管理， | | 5 |  |
| 外业养护 | 路基养护 | 路基完好、无坑洼、无冲沟，路肩顺适、整洁无杂草，边坡稳定、无松散坍塌。边沟无堵塞，排水畅通无积水。桥涵损坏及时修复，危桥、危涵洞设立标志。 | | 10 |  |
| 路面养护 | 乡道实现经常性养护，村道实现季节性养护；路面整洁，病害修复及时、路基稳定、边沟畅通、桥涵构造物完好，无坑槽，无隆起，雨季无积水。 | | 15 |  |
| 水毁恢复 | 有应急预案，抢修灾害及时、保障安全通行，对不良地质路段实时监控管护。按照职责及时排查和整治隐患，不上交矛盾，及时开展汛期巡查并抢修和恢复公路损毁。 | | 10 |  |
| 安全设施 | 标志标牌设置齐全、完整、醒目，及时修复损坏标志标牌和防护栏；养护路段建立公示牌，聘请2名义务监督员。 | | 10 |  |
| 绿化管理 | 绿化管护到位，保存率达85%以上，无人为损坏，自筹资金栽植行道树，开展修剪、防病刷白。 | | 5 |  |
| 路政管理及群众满意度 | 路产路权 | 路产路权未遭侵害，经常开展路政巡查，及时制止和纠正乱挖、乱搭、乱建，无乱堆乱码，对超限超载行为进行有效治理，设立举报电话，奖励举报人，聘请路政信息员。 | | 10 |  |
| 群众满意度 | 辖区群众对公路养护通畅保障工作的满意度达90%以上，无群众投诉. | | 5 |  |
| 合计 | |  | | 100 |  |
| 说明：1、农村公路年终考核由平安法治办公室组织实施，考核期限为1月—12月。  2、乡道检查考核不少于总里程的50%，村道检查考核不少于总里程的30%。3、年终根据考核情况进行通报，依得分多少进行奖补。 | | | | | |
| 考核负责人： | | | 考核人： | | |